void kbt(){

rotl = B00100010;

rotr = B10001000;

strr = B01000001;

strl = B00101000;

fwd = B10000010;

rev = B00101000;

right\_motors = B00000101;

left\_motors = B01010000;

front\_motors = B00010001;

rear\_motors = B01000100;

l45 = B01000001;

r45 = B00010100;

}